



**Chute maximale de tension de 200 mV lorsque la tension de sortie est 100 mV en dessous de sa valeur minimale.**